Sw.A.C. - Swiss Activity Contest

**Reglement 2020**

**ZIELSETZUNG Sw.A.C.**

Das Hauptziel von Sw.A.C. - Swiss Activity Contest - ist, die Belegung der Bänder ab 50 MHz und höher substanziell an Wochentagen zu steigern.

**TEILNEHMER**

Alle schweizerischen und ausländischen OM können teilnehmen.

**DAUER**

Januar bis Dezember 2020**.**

**ZEITPLAN**

Von 19.00 bis 23.00 lokal Zeit

**EXCHANGE**

Die schweizerischen teilnehmenden Stationen müssen den RS(T)-Bericht, den 6-stelligen WW Locator und Kanton bestehen (Bsp. 59 JN45LX TI).

Die ausländischen teilnehmenden Stationen müssen den RS(T)-Bericht und den 6-stelligen WW Locator bestehen (Bsp. 59 JN45LX).

**MODES**

SSB, CW und Digital auf allen Bändern.

Verbindungen über EME, Satellit oder Relais jeglicher Art sind nicht gültig.

In jedem monatlichen Contest kann auf alle drei Arten in jedem Band ein QSO mit derselben Station durchgeführt werden.

**KATEGORIEN**

Schweizer OM (HB)

• 1HB 50 MHz - zweiter Donnerstag des Monats

• 2HB 144 MHz (HP und LP) - erster Dienstag im Monat

• 3HB 432 MHz (HP und LP) - zweiter Dienstag im Monat

• 4HB 1296 MHz - dritter Dienstag im Monat

• 5HB 2,3 GHz & höher - vierter Dienstag im Monat

Ausländische OM (EC)

• 1EC 50 MHz - zweiter Donnerstag des Monats

• 2EC 144 MHz (HP und LP) - erster Dienstag im Monat

• 3EC 432 MHz (HP und LP) - zweiter Dienstag des Monats

• 4EC 1296 MHz - dritter Dienstag im Monat

• 5EC 2.3 GHz & höher - vierter Dienstag im Monat

HP = max 1000 Watt

LP = max 50 Watt

**GÜLTIGE QSO**

Damit das QSO als gültig ist, müssen folgende Informationen angegeben werden: Uhrzeit in UTC, Rufzeichen des Korrespondenten, gesendete Berichte und der Locator des Korrespondenten mit den 6 Ziffern (4 Ziffern-Locator ist nicht gültig).

**GÜLTIGE LOG**

Ein Log ist gültig, wenn es mindestens ein QSO mit einer HB-Station auf einer der genannten Kategorien enthält.

**LOG EINSENDEN**

Logs für alle SwAC-Sitzungen müssen innert **3 Tagen** ab dem Contest-Datum über die USKA-Website (www.uska.ch) eingesandt werden, die speziell für das Hochladen von SwAC-Protokollen (Robot Contest Logs) in den VHF/SHF-Bereichen eingerichtet ist. Nach Erhalt des Logs im korrekten Format wird ein automatisches E-Mail mit einer Eingangsbestätigung versendet. Es wird auch möglich sein, den Status der empfangenen Protokolle zu überprüfen.

Durch das Versenden des Protokolls erklärt ein Teilnehmer:

• die Wettbewerbsregeln verstanden zu haben,

• nach den Regeln und Vorschriften bezüglich der Stationslizenz gearbeitet zu haben,

PAdr1, PAdr2, RName, RAdr1, RAdr2, RPoCo, mit Ausnahme der persönlichen Daten in den Feldern RCity, RCoun, RPhon und RHBBS der Datei im EDI-Format und

• akzeptiert alle Entscheidungen des USKA-VHF-Contest-Managers als endgültig.

**MONATLICHE RESULTATE**

- für alle Bänder

- für jedes QSO 1 Punkt/km zwischen den deklarierten Lokatoren.

- einen Bonus von 250 Punkten gibt es für jedes erste QSO mit die Locator JN26, JN35, JN36, JN37, JN45, JN46, JN47 und JN56; sofern sich die Station in der Schweiz befindet werden, für maximal 2000 Punkte vergeben.

- einen zusätlicher Bonus von 250 Punkten gibt es für jedes erste QSO mit die Kantone Wallis, Tessin, Uri und Graubünden, für maximal 1000 Punkte vergeben.

- einen zusätlicher Bonus von 1000 Punkten gibt es für jedes erste QSO mit die Locator JN56 und JN35); sofern sich die Station in der Schweiz befindet werden, für maximal 2000 Punkte vergeben.

- Schweizer Stationen im Ausland erhalten keine zusätzlichen Punkte.

- die monatliche Punktzahl für die Kategorien 5HB und 5EC wird nach folgendem Schema berechnet:

Band Multiplikationsfaktoren

2,3 GHz x 2

5,7 GHz x 3

10 GHz x 4

24 GHz x 5

47 GHz x 6

77-81, 122-141 und 240-250 GHz x 10

**MONATLICHE ERGEBNISSE**

Die Ergebnisse der verschiedenen Runden werden auf der offiziellen USKA-Website www.uska.ch veröffentlicht.

**JAHRES-KLASSIFIKATION**

Alle Teilnehmer, die an mindestens einem monatlichen Contest teilgenommen haben

**USKA-SEKTIONS-KLASSIFIZIERUNG**

Diese spezielle Klassifizierung wird vom VHF-Contest-Manager erstellt.

- jede Station, deren Punktzahl für eine USKA-Sektion zählen soll, muss in ihrem Protokoll im Feld PClub explizit das entsprechende Sektions-Call angeben.

- um Punkte für die eigene Sektion zu sammeln, müssen mindestens zwei Stationen in dieser Sektion aktiv sein

- die Verwendung des Sektions-Namens wird dringend empfohlen.

**PREISE**

USKA wird die erste Station, die für jede Kategorie klassifiziert ist, mit einer Plakette (HBx, ECx) auszeichnen, der zweite und dritte erhalten ein Diplom.

Die Preisverleihung findet während der KW UKW-Tagung 2021 statt; Ort und Datum werden den Gewinnern rechtzeitig mitgeteilt.

Teilnehmer, die tagsüber keine Preise abholen können, erhalten die Preise per Post an die dem Manager mitgeteilte Adresse.

***SwAC 2020***

***Marco HB9OCR***

***USKA Traffic Manager***